	LABORATORNÍ CVIČENÍ ANALYTICKÁ CHEMIE I – POTENCIOMETRIE pH

	JMÉNO:


	DATUM MĚŘENÍ:

	ČÍSLO VZORKU:




Úkoly
1. Provedení kalibrace pH metru
2. Měření pH vzorku A
3. Příprava roztoku NaOH o c = 0,2 mol/l a stanovení jeho titru
4. Stanovení hmotnosti kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu draselného ve vzorku B
5. Příprava Brittonova-Robinsonova pufru o daném pH a měření skutečné hodnoty pH pufru
6. Určení zřeďovacího faktoru BR pufru a pufrační kapacity naředěného BR pufru


Princip metody
(princip potenciometrického měření pH – 1 věta)
(princip kalibrace skelněné elektrody – 1 věta)
(princip stanovení titru NaOH a obsahu H3PO4 a KH2PO4 ve vzorku – krátce)


Výsledky (dle kapitoly 7 v návodech k této laboratorní úloze)

1) Provedení kalibrace pH metru

(uveďte použité pufry a podmínky kalibrace, např. teplotu)

2) Měření pH vzorku A

(uveďte hodnotu pH vzorku A)

3) Příprava roztoku NaOH o c = 0,2 mol/l a stanovení jeho titru

(uveďte postup přípravy roztoku NaOH, výpočet navážky kyseliny šťavelové a naměřená data včetně výpočtu skutečné koncentrace NaOH – pro první „orientační“ titraci vložte data pouze formou grafu, pro dvě „přesné“ titrace vložte data formou tabulky)

4) Stanovení hmotnosti kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu draselného ve vzorku A

(uveďte naměřená data pro vzorek A včetně výpočtu hmotností H3PO4 a KH2PO4 v původním vzorku – pro první „orientační“ titraci vložte data pouze formou grafu, pro dvě „přesné“ titrace vložte data formou tabulky)

5) Příprava Brittonova-Robinsonova pufru o daném pH a měření skutečné hodnoty pH pufru

(uveďte parametry připravovaného pufru včetně způsobu přípravy a naměřenou hodnotu pH)

6) Určení zřeďovacího faktoru a pufrační kapacity připraveného Brittonova-Robinsonova pufru

(uveďte hodnoty zřeďovacího faktoru a pufrační kapacity včetně výpočtu)


Závěr
(uveďte označení vzorku A (např. „vzorek 12A“) a výslednou hodnotu; uveďte označení vzorku B a výsledný obsah stanovených látek; uveďte pH připraveného BR pufru, zřeďovací faktor BR pufru a pufrační kapacitu naředěného BR pufru)
